***Kloubový traktor Kirovec K-744R4 Premium***

**Základní údaje:**

* šířka 2 875 mm
* výška 3 876 mm
* délka (se zvednutým závěsem) 7 350 mm
* celková hmotnost 17 000 kg

**Motor:**

* Motor **Mercedes OM460LA**
* Stage Tier 3
* Výkon motoru: **428 koní**
* Zdvihový objem: 12 820 cm3
* Počet válců: 6
* Kroutící moment: 1960 Nm / 1 300 ot.min-1

**Převodovka:**

* Hydraulicko-mechanická převodovka s **mechanickým řazením** převod. stupňů **pákami**
* 16 rychlostních stupňů vpřed, 8 rychlostních stupňů vzad, **Čtyři stupně pod zatížením**

**Nápravy:**

* **Odpružená** přední náprava, **pevná** zadní náprava
* **Pneumatiky 30,5 R32**

**Hydraulika:**

* **Čtyři páry vnější hydrauliky s mechanickou regulací průtoku**
* **Hydraulická nádrž 180 litrů**

**Závěsy:**

* **Zadní tříbodový závěs kategorie IV**
* **Spodní tažná lišta s čepem**

**Kabina:**

* Komfortní odpružená kabina s rozšířenou viditelností
* Izolovaná a odhlučněná kabina (78dB)
* Bezpečnostní ochranný rám kabiny ROPS-FOPS
* Klimatizace a topení
* Sedadlo řidiče s pneumatickým odpružením a bezpečnostním pásem
* Sklápěcí sedadlo spolujezdce
* **Manuální ovládání převodovky pomocí řadících pák**
* Přehledná přístrojová deska se sdruženými ukazateli provozních veličin
* Přední a zadní stěrač , Maják, 4 přední horní pracovní světla, 2 přední pracovní světla na kapotě, 4 zadní horní pracovní světla
* DIN zásuvka 12V a 24V, Transportní osvětlení

**Dokumentace:**

* Návod k obsluze v českém jazyce
* Technický průkaz

Počet Mth 610

Rok registrace 12/2016

**Prohlídka stroje je možná na adrese:**

Rudice 36

Nezdenice

687 32

Česká republika